# Полуавтоматический ленточнопильный станок по металлу IRONMAC

**CUT-250SAF**

SA – полуавтоматический тип управления  
F – поворотная пильная рама

|  |  |
| --- | --- |
| 1-1 | * Поворотная пильная рама дает возможность распиливать заготовки под углом 45° * Высокая точность резки: 0,1-1,5 мм, отклонение от вертикали до 0,05 мм * Малая ширина пропила (до 1,5 мм) экономит расход металла * Высокое качество поверхности реза |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IRONMAC | Обзор на станок |  |
|  |  |  |

## Конструктивные особенности:

|  |  |
| --- | --- |
| Поворотная пильная рама до 45 ° позволяет обеспечить распил под углом без вращения заготовки  На станке, внизу поворотного основания есть транспортир с дискретностью 1 градус, для того, чтобы выставить необходимый угол распила, необходимо ослабить фиксатор, устанавить необходимый угол и зафиксировать его. Для проверки точности линии реза на станке установлен лазерный указатель. | ÐÐ¾ÑÐ¾Ð¶ÐµÐµ Ð¸Ð·Ð¾Ð±ÑÐ°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ |
| Управление происходит с помощью**интуитивно понятного кнопочного пульта управления**.  Автоматический останов по окончанию распила  Автоматический останов или блокировка запуска при открытии основных узлов станка, а также при перегрузках электрической сети |  |
| Автоматический подъем и опускание пильной рамы (гидравлическая система) |  |
| Рециркулирующая система подачи СОЖ |  |
| Регулировка ширины распила материала |  |
| Станок оснащен линейкой с механическим упором для фиксирования длины реза |  |
| Механическая регулировка натяжения ленточного полотна |  |

## Технические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель** | **CUT-250SAF** |
| Тип | Полуавтоматический |
| Регулировка подачи | Гидроцилиндр |
| Поворот | Пильная рама |
| Зажим заготовки | Гидравлический |
| Распил под 90° ●, мм | 254 |
| Распил под 90° ■, мм | 254 |
| Распил под 90°, мм | 406х160 |
| Распил под 45° ●, мм | 170 |
| Распил под 45° ■, мм | 170 |
| Распил под 45°, мм | 160x190 |
| Размер полотна, мм | 27х0,9х3215 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
| Скорость полотна, м/мин | 29,50, 73, 95 |
| Габаритные размеры, мм | 1890х780х1430 |
| Вес, нетто/брутто, кг | 420/553 |

## Стандартная комплектация:

|  |
| --- |
| Полотно ленточной пилы |
| Руководство по эксплуатации |
| Щетка для очистки ленточного полотна |

## Условия оплаты оборудования:

**Складское оборудование:** 100% предоплата.

**Заказное оборудование:** 50% предоплата, 30% по факту готовности оборудования на заводе-изготовителе, 20% по факту поступления оборудования на склад ООО «КАМИ-ГРУПП».

## Условия отгрузки:

**Самовывоз** со склада Поставщика в РФ.

**Доставка** оплачивается отдельно.

## Гарантия 1 год. Сервис.

****

## Стоимость оборудования:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование оборудования** | **Цена**  **с НДС** |
| **(МС 334899) CUT-250SAF Полуавтоматический ленточнопильный станок** | **40 892 CNY** |