# Полуавтоматический ленточнопильный станок по металлу IRONMAC

**CUT-330SAF**

SA – полуавтоматический тип управления  
F – поворотная пильная рама

|  |  |
| --- | --- |
| 330CSAF | * Поворотная пильная рама дает возможность распиливать заготовки под углами: +60° и -45° * Станок оснащен полноходовыми гидравлическими тисками * Пульт управления вынесен отдельно, для удобства эксплуатации * Редуктор на главном двигателе – самый надежный, «неубиваемый» тип привода на ленточнопильных станках. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IRONMAC | Обзор на станок |  |
|  |  |  |

## Конструктивные особенности:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Станок CUT - 330SAF имеет возможность поворота пильной рамы** (вправо/влево) на угол +60° -45° |
|  | **Пульт управления** вынесен отдельно, для удобства эксплуатации.  Пульт управления можно перемещать относительно станка.  Кнопочный пульт управления оснащен защитными ключами |
|  | **Натяжение полотна** осуществляется при помощи специального маховика.  Это позволяет контролировать натяжение полотна, тем самым позволяет увеличить срок службы инструмента. |
|  | Регулировка ширины распила позволяет исключить «болтание» полотна при распиле заготовок малого диаметра и дает возможность применить более агрессивный режим резания |
|  | Станок оснащен **гидравлическими тисками**, который позволяет надежно зафиксировать заготовку и экономят до 30% времени на зажатие заготовок. |
|  | **Подача СОЖ** осуществляется через направляющие, также есть отдельный подвод непосредственно в зону реза. СОЖ охлаждает заготовку во время резки и вымывает стружку. |

## Технические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель** | **CUT-330SAF** |
| Тип | Полуавтоматический |
| Конструкция | Маятниковый |
| Подача пильной рамы | Гидравлическая |
| Зажим заготовки | Гидравлический |
| Распил круга 90o, мм | 330 |
| Распил прямоугольника 90o, мм | 460x250 |
| Распил круга +45o, мм | 305 |
| Распил прямоугольника +45o, мм | 305x250 |
| Распил круга +60o, мм | 205 |
| Распил прямоугольника +60o, мм | 205x250 |
| Распил круга -45o, мм | 305 |
| Распил прямоугольника -45o, мм | 305x250 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,5/2,2 |
| Размер ленточного полотна, мм | 27×0.9×3960 |
| Скорость ленточного полотна, м/мин | 40/80 |
| Вес, кг | 1060/900 |
| Габариты, мм | 2300x1050x1630 |

## Стандартная комплектация:

|  |
| --- |
| Полотно ленточной пилы |
| Руководство по эксплуатации |
| Щетка для очистки ленточного полотна |
| Полноходовые гидравлические тиски |

## Условия оплаты оборудования:

**Складское оборудование:** 100% предоплата.

**Заказное оборудование:** 50% предоплата, 30% по факту готовности оборудования на заводе-изготовителе, 20% по факту поступления оборудования на склад ООО «КАМИ-ГРУПП».

## Условия отгрузки:

**Самовывоз** со склада Поставщика в РФ.

**Доставка** оплачивается отдельно.

## Гарантия 1 год. Сервис.

****

## Стоимость оборудования:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование оборудования** | **Цена**  **с НДС** |
| **(МС 354086) CUT-330SAF Полуавтоматический ленточнопильный станок** | **65 538 CNY** |